 Маркировка {{ marking }}

Заводской номер {{ number }}

ППодпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Дата \_\_{{ date }}\_\_

**ПАСПОРТ**

**Клапан перекидной односторонний**

**марки {{ marking }}**

**г. БарнаулУважаемый покупатель!**

Спасибо что приобрели односторонний перекидной клапан {{ marking }}. Мы непрерывно следим за мировым техническим прогрессом и стремимся применить новые достижения для повышения качества наших изделий, агрегатов, узлов и деталей, которые на практике служат многие годы, иной раз значительно превышая назначенные сроки работы.

**1. Назначение**

Клапаны перекидные предназначены для изменения направления движения продукта в зернопроводах. Применяются на предприятиях зерноперерабатывающей и мукомольной промышленности в составе самотечного оборудования.

**2. Устройство и принцип работы**


****

Рис.2.1 Клапан перекидной односторонний с электроприводом марки {{ marking }}

Клапан перекидной состоит из корпуса, собранного с помощью болтовых соединений или сваренного из листовой стали, заслонки и ручного привода. Корпус имеет один впускной канал и два выпускных. Направление потока продукта "X" или "Y" зависит от соответствующего положения заслонки, приводимой в движение ручным приводом.

**3. Комплект поставки**

1. Клапан в сборе:

2. Паспорт – 1 шт.

**4. Указания мер безопасности**

Запрещается допуск к работе без предварительного инструктажа по технике безопасности.

В случае появления посторонних стуков и шума при работе клапана следует немедленно остановить его, выявить и устранить причины.

**5.Подготовка изделия к работе, монтаж и порядок работы**

Клапан должен быть проверен и отрегулирован до его установки.

Устанавливать клапан следует на картонных или резиновых прокладках.

**6. Характерные неисправности и методы их устранения**

Таблица 6.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| Сыпь продукта в перекрытый канал | Заслонка не полностью перекрывает проходное сечение | Отрегулировать положение упоров заслонки |

**7. Транспортировка и хранение**

Транспортирование клапана допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов действующими на данном виде транспорта.

Хранение клапана осуществляется в закрытом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. Условия хранения 3, 4 или 7 по ГОСТ 15150-69.

Не допускается хранение клапана в помещениях, содержащих в окружающей среде пары кислот, щелочей и других агрессивных веществ в концентрациях, разрушающих металл.

При хранении клапана свыше 12 месяцев потребитель должен произвести переконсервацию в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

**8. Утилизация**

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими принятыми российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями.

**9 . Свидетельство о приёмке**

Клапан перекидной односторонний ручной {{ marking }}, заводской номер {{ number }}, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_{{ date }}\_\_

М.П.

Подпись лиц ответственных за приёмку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_{{ surname }}\_\_

(расшифровка)

**10. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации клапана 12 месяцев после отгрузки с предприятия-изготовителя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения указанных в настоящем Паспорте.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

**11. Реквизиты предприятия изготовителя**

ООО ПК "АгроПромРесурс", 656056, г.Барнаул, ул. Промышленная, 100

ИНН 2225154934, КПП 222501001

Тел./факс: (3852) 63-74-21

E-mail info@altay-apr.ru

www.altay-apr.ru